

**RB300ST-DR**



|  |  |
| --- | --- |
| Type | RB300ST-DR |
| Motor | 2000 Watt |
| Max. diameter | 300 mm |
| Max. zaagdiepte | 115 mm |
| Toerental | 4500/min |
| Gewicht | 7 kg |
| Gebruik | droog/nat |