

**Twinmix 1800T**



**Swinko Twinmix 1800 T**

1800 Watt - compl. met mixer
en verrijdbare kuip

**GEBRUIK:**

– Homogeen en klontvrij mengen van diverse materialen
met verschillende viscositeit
– Vooral handig voor het mengen van zelf egaliserende
vloeregalisatiemiddelen, pleisters, dunne mortel,
vulmiddelen
– Stof verminderende werking
– Vloerenlegger, tegelzetter, civiele techniek, tuin- en
landschapsarchitectuur

**KENMERKEN:**

– Meng-garde met schraper - voorkomt afzetting van
materiaal aan de rand van de kuip en zorgt samen met
een sneldraaiende meng-garde centraal in de kuip voor
een betere menging
– De elektronische langzaam aanloopfunctie en
toerentalregeling maakt het mogelijk om het mengen
op een laag toerental te starten
– Transportwagen met handgrepen en grote wielen -
mobiel gebruik van het station op de bouwplaats, ook
op ruw terrein
– Kiepwagen (accessoire) speciaal ontworpen voor
schoon en precies gieten van zelf-egaliserende vuller en
egalisatiemiddelen
– Mengkar kan apart van het station gebruikt worden -
flexibel en mobiel op de werkplek
– Nagenoeg afgemonteerd afgeleverd - meteen
gebruiksklaar
– Robuuste universele motor - zeer hoge trekkracht
– Elektronisch - soft start, constant toerental,
temperatuurbewaking en uitschakeling bij overbelasting
– Veiligheidsschakelaar met stofbescherming
– Aansluiting voor stofuitgang Ø 35 mm en een
trechterbuis met borstels - stofverminderend vullen en
mengen van materialen

Voor alle SWINKO gereedschappen met stofuitlaat
raden we aan om de Eibenstock industrie stofzuiger
DSS35 M iP (12.924.00) te gebruiken.

**Technische gegevens:**

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 10.090.51 |
| EAN code | 8713265055778 |
| Merk | Swinko |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |