


**Laser Top Turbo Infra 12**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Beton, baksteen, dakpannen |
| Diameters Ø | 300-350-400 |
| Asgat | 20-22,23-25,4-30 |
| Segmenthoogte | 12 mm |
| Gebruik | Droog en nat |

|  |  |
| --- | --- |
| L6420430 | Dia-TS / Van Deursen / 300x20,0 mm / Laser Top Turbo - Infra 12 / 40x3,2x12 mm / 20  Segm. / gesegmenteerd / blank |
| L6420432 | Dia-TS / Van Deursen / 300x25,4 mm / Laser Top Turbo - Infra 12 / 40x3,2x12 mm / 20  Segm. / gesegmenteerd / blank |
| L6420434 | Dia-TS / Van Deursen / 350x20,0 mm / Laser Top Turbo - Infra 12 / 40x3,2x12 mm / 23  Segm. / gesegmenteerd / blank |
| L6420436 | Dia-TS / Van Deursen / 350x25,4 mm / Laser Top Turbo - Infra 12 / 40x3,2x12 mm / 23  Segm. / gesegmenteerd / blank |
| L6420438 | Dia-TS / Van Deursen / 400x20,0 mm / Laser Top Turbo - Infra 12 / 40x3,4x12 mm / 27  Segm. / gesegmenteerd / blank |
| L6420439 | Dia-TS / Van Deursen / 400x25,4 mm / Laser Top Turbo - Infra 12 / 40x3,4x12 mm / 27  Segm. / gesegmenteerd / blank |