


**RS2**



Bijzonder goed geschikt voor hard materiaal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS2  A30P8BF153 | | | |
|  |  |  |  |
| 100 x 7,0 x 16,00 |  | 25 | 200167 |
| 115 x 7,0 x 22,23 |  | 25 | 200184 |
| 125 x 4,0 x 22.23 |  | 25 | 200208 |
| 125 x 7,0 x 22,23 |  | 25 | 200213 |
| 150 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 200238 |
| 180 x 4,0 x 22.23 |  | 10 | 200246 |
| 180 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 200253 |
| 180 x 10,0 x 22.23 |  | 10 | 200266 |
| 230 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 200274 |

Toepassing: staal