

**RS28**



Ideaal voor machines met gering vermogen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS28  30A24P9BF11718 | | | |
|  |  |  |  |
| 115 x 7,0 x 22,23 |  | 25 | 208732 |
| 125 x 7,0 x 22,23 |  | 25 | 208733 |
| 180 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 208734 |
| 230 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 208735 |

Toepassing: RVS