


**RS66**



Bij het slijpen van steen, natuur- of kunststeen, ontstaat vaak een sterke stofontwikkeling. Het wordt daarom in elk geval aangeraden om gebruik te maken van geschikte adembescherming want zowel natuurlijke als kunstmatig gefabriceerde steen kan schadelijk kwartsstof bevatten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS66  C24P-BF29 | | | |
|  |  |  |  |
| 100 x 7,0 x 16,00 |  | 25 | 200382 |
| 115 x 7,0 x 22,23 |  | 25 | 200386 |
| 125 x 7,0 x 22,23 |  | 25 | 200393 |
| 180 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 200403 |
| 230 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 200413 |

Toepassing: steen