

**AS200**



AS200 boorstatief  
  
Een veelzijdige kernboorinstallatie voor handbediende boormotoren.  
Boorcapaciteit tot Ø202 met een breed scala aan optionele accessoires.  
  
Quick release beugel  
Precisierolgeleider met fijnafstelling  
Schaalbaar met schaal  
  
verankering  
  
Gebruik een montagekit om de kernboorstandaard aan een valanker te bevestigen of gebruik een vacuümplaat om de boorstandaard zonder een anker te bevestigen \*.  
Gebruik een waterverzamelaar met een DS25L of DS35M nat vacuüm om de boorvloeistof op te vangen.  
  
  
\* Opmerking: het vacuümbevestigingssysteem mag alleen worden gebruikt voor bevestiging op een horizontaal oppervlak en voor een maximale diameter van 112 mm. Voor grotere afmetingen moet het ankerbevestigingssysteem worden gebruikt  
  
  
  
  
  
model AS200  
Boorbereik tot Ø 202 mm  
Schuifaanvoerbaan (mm) 500 mm  
Afmetingen (LxBxH) 361 x 250 x 890 mm  
Gewicht 10,5 kg