

**KF400**



|  |  |
| --- | --- |
| Type | KF400 |
| Boordiameter max. | 400 mm |
| Nuttige slag | 690 mm |
| Lengte kolom | 1000 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Afmetingen LxBxH | 360x250x1140 |
| Motorvermogen max. | 5,3 KW |
| Verankering | M16 |

De kolom, voet en geleiderollen zijn van RVS.  
Zowel naar voor als achter 60 graden instelbaar.  
Snelle en stabiele aansluiting van motor door snelwisselplaat/motorstoel 60 mm.  
  
Voor optimale geleiding en stabiliteit zijn de RVS geleiderollen uitgevoerd in gepatenteerde hoekrollen.