

**KF600**



|  |  |
| --- | --- |
| Type | KF600 |
| Boordiameter max. | 600 mm |
| Nuttige slag | 1090 mm |
| Lengte kolom | 1400 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Afmetingen LxBxH | 410x300x1540 |
| Motorvermogen max. | 5,3 KW |
| Verankering | M16 |

De kolom, voet en geleiderollen zijn van RVS.
Zowel naar voor als achter 60 graden instelbaar.
Snelle en stabiele aansluiting van motor door snelwisselplaat/motorstoel 60 mm.

Voor optimale geleiding en stabiliteit zijn de RVS geleiderollen uitgevoerd in gepatenteerde hoekrollen.