

**NSG uClean 1432 ST**





**016245**  
**De nieuwe NSG “uClean” serie gebaseerd op de veeleisende Starmix technologie en kwaliteit “Made in Germany”.** Het doel was een universele zuiger te ontwikkelen, de nieuwe maatstaf in vermogen, ergonomie, comfortabele bediening en werkvreugde door intelligente details. Het resultaat: Top prestaties, ergonomisch, aantrekkelijk design met veel functies die inspireren.

Standaard accessoireset ST (49 mm) bestaande uit:

* 1,75 meter slang (414256)
* 2x kunststof zuigbuizen (425610)
* 1x vloer zuigmond (416731)
* 1x grofvuil zuigmond (417943)
* 1x voegen zuigmond (417639)

|  |  |
| --- | --- |
| Impuls filterreiniging | Nee |
| Stopcontact | Nee |
| Zuigkracht regeling | Nee |
| Filter meldingslampje | Nee |
| Softstart/naloop | Nee |
| Vermogen (Watt) | 1400 |
| Luchtstroom (l/s) | 69 |
| Onderdruk (mbar) | 259 |
| Ketelinhoud (L) | 32 |
| Geluidsniveau db(A) | 72,5 |
| Afmetingen LxBxH (cm) | 39x37x63,5 |
| Gewicht (kg) | 9,3 |
| Lengte stroomkabel | 8 |