


**DA18**



Geschikt voor  gebruik in:  
DutackPro tacker B1864Mg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud per doos | voordeelverpakking |
| 5150011 | 1,8 mm | 32 mm | verzinkt | 4000 | 4 |
| 5150016 | 1,8 mm | 38 mm | rvs | 4000 | 4 |
| 5150012 | 1,8 mm | 38 mm | verzinkt | 4000 | 4 |
| 5150013 | 1,8 mm | 44 mm | verzinkt | 4000 | 4 |
| 5150017 | 1,8 mm | 50 mm | rvs | 4000 | 4 |
| 5150014 | 1,8 mm | 50 mm | verzinkt | 4000 | 4 |
| 5150018 | 1,8 mm | 64 mm | rvs | 4000 | 4 |
| 5150015 | 1,8 mm | 64 mm | verzinkt | 4000 | 4 |