


**Coilnagel (5)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro tacker C2865Mg (60 en 65mm)  
DutackPro tacker C3190Mg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | uitvoering | materiaal | inhoud per doos |
| 5242008 | 2,8 mm | 60 mm | glad | verzinkt | 5000 |
| 5242009 | 2,8 mm | 65 mm | glad | verzinkt | 5000 |
| 5242011 | 2,8 mm | 75 mm | glad | verzinkt | 5000 |
| 5242012 | 2,8 mm | 80 mm | geringd | verzinkt | 5000 |
| 5242013 | 2,8 mm | 90 mm | geringd | verzinkt | 5000 |