


**Ballistische nagel**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro gastacker S3040G90

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud per doos |
| 5211001 | 2,5 mm | 16 mm | hard staal | 1000 |
| 5211002 | 2,5 mm | 19 mm | hard staal | 1000 |
| 5211003 | 2,5 mm | 22 mm | hard staal | 1000 |
| 5211004 | 2,5 mm | 25 mm | hard staal | 1000 |
| 5211005 | 2,5 mm | 32 mm | hard staal | 1000 |
| 5211006 | 2,5 mm | 37 mm | hard staal | 1000 |