


**Draadnagel (1)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro gastacker S3390G34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud per doos |
| 5150020 | 2,8 mm | 50 mm | verzinkt | 5000 |
| 5150021 | 2,8 mm | 60 mm | verzinkt | 5000 |
| 5150022 | 2,8 mm | 65 mm | verzinkt | 4000 |
| 5150027 | 2,8 mm | 70 mm | verzinkt | 4000 |
| 5150023 | 2,8 mm | 75 mm | verzinkt | 4000 |