


**Draadnagel (2)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro gastacker S3390G34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud per doos |
| 5150032 | 2,8 mm | 50 mm | ring verzinkt | 5000 |
| 5150033 | 2,8 mm | 60 mm | ring verzinkt | 5000 |
| 5150034 | 2,8 mm | 75 mm | ring verzinkt | 4000 |