

**Draadnagel (7)**



Geschikt voor gebruik in:
DutackPro gastacker S3040G90
(let op: voor zwaardere toepassingen in staal en beton: gebruik de ballistische nagel)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud per doos |
| 5210001 | 2,5 mm | 16 mm | verzinkt | 1000 |
| 5210002 | 2,5 mm | 19 mm | verzinkt | 1000 |
| 5210003 | 2,5 mm | 25 mm | verzinkt | 1000 |
| 5210004 | 2,5 mm | 32 mm | verzinkt | 1000 |
| 5210005 | 2,5 mm | 38 mm | verzinkt | 1000 |