


**800**



Geschikt voor gebruik in:  
Dutack tacker NT816S  
DutackPro tacker N816Mg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | lengte | materiaal | inhoud | voordeelverpakking |
| 5088017 | 6 mm | verzinkt | 10000 | 20 |
| 5088018 | 8 mm | verzinkt | 10000 | 20 |
| 5088023 | 8 mm | rvs | 10000 | 8 |
| 5088019 | 10 mm | verzinkt | 10000 | 20 |
| 5088020 | 12 mm | verzinkt | 10000 | 20 |
| 5088021 | 14 mm | verzinkt | 10000 | 12 |
| 5088024 | 14 mm | rvs | 5000 | 8 |
| 5088022 | 16 mm | verzinkt | 10000 | 12 |