

**C 2557 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische coilnageltacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van o.a. plaatmateriaal tot ca. 19 mm en voor gebruik in pallet- en timmerindustrie
Voorzien van diepte-instelling, beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4213035 |
| afmeting | 304 x 281 x 128 mm |
| gewicht | 2330 g |
| luchtverbruik | 1,7 l/schot |
| magazijncapaciteit | 250-400 coilnagels |
| bevestigingsmiddelen | draadgeb. coilnagel Ø 2,1-2,5 (25-57mm) |