

**C 2865 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische coilnageltacker met magnesium body  
Geschikt voor het bevestigen van o.a. plaatmateriaal tot ca. 22 mm en voor gebruik in prefab, pallet- en timmerindustrie  
Voorzien van diepte-instelling, beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat  
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4213036 |
| afmeting | 304 x 300 x 128 mm |
| gewicht | 2460 g |
| luchtverbruik | 1,7 l/schot |
| magazijncapaciteit | 250-400 coilnagels |
| bevestigingsmiddelen | draad+sheet coilnagel Ø 2,3-2,87 (32-65mm) |