

**TFV 10 S**



Zeer compacte tapijt radiaal ventilator, speciaal voor tapijtdroging en om ingezet te worden in kleinere ruimtes, zoals b.v. kelders en kruipruimtes. Ideale prijs/prestatie verhouding. Kan onder een hoek van 0°, 45° en 90° gebruikt of opgeslagen worden.

|  |  |
| --- | --- |
| Luchtopbrengst | 525 m³/u |
| Aansluitspanning | 230 / 50 V / Hz |
| Stroomopname | 0,5 A |
| Aanbevolen zekering | 10 A |
| Opgenomen vermogen | 0,1 kW |
| Geluidsniveau | 61,5 dB(A) @ 3 m |
| Mobiliteit | draagbaar |
| Omkasting | polyethyleen |
| Afmetingen L x B x H | 300 x 275 x 330 mm |
| Gewicht | 3,75 kg |