

**Scorpione**



Technical Data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **MOD.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122002 | SCORPIONE BASIC MONOFASE | 350 | 2800 | 2,2-230\* | 700(90°)-600(45°) | 140 | 110 | 185x133x187 | 400 |
| 122000 | SCORPIONE BASIC | 350 | 2800 | 4-400\* | 700(90°)-600(45°) | 140 | 100 | 185x133x187 | 440 |
| 122003 | SCORPIONE SA MONOFASE | 350 | 2800 | 2,2-230\* | 700(90°)-600(45°) | 140 | 100 | 185x133x187 | 440 |
| 122004 | SCORPIONE SA | 350 | 2800 | 4-400\* | 700(90°)-600(45°) | 140 | 100 | 185x133x187 | 450 |
| 122011 | SCORPIONE SA TRIFASE | 350 | 1400 | 3.6-400\* | 700(90°)-600(45°) | 140 | 100 | 186X133X187 | 450 |
| \* Voltage and Power upon Request | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

