

**DH 150 GXF**



De ontvochtiger / bouwdroger voor het grote werk. Of het nu om grote waterschades, grote bouwvolumes of grote opslagloodsen met tijdelijke problemen gaat, de Dryfast DH150GX is de juiste keuze. De DH150GXF is de grootste mobiele bouwdroger verkrijgbaar in Europa en al overal in Europa met veel succes ingezet.

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceslucht** | 2.200 m³/uur |
| **Nominale capaciteit** | 450 l / 24 uur |
| **Aansluitspanning** | 400 V / 50 Hz |
| **Opgenomen vermogen** | 2,7 (6,75) kW (A) |
| **Afmetingen L x B x H** | 1100 x 670 x 1.300 mm |
| **Gewicht** | 130 kg |
| **Mobiliteit** | verrijdbaar / heftruck / kraan |
| **Min. / max. bedrijfstemperatuur** | 0 / 40°C |
| **R.V. controle** | hygrostaat |
| **Ontdooi-inrichting** | heetgas thermostaat gestuurd |
| **Aanbevolen zekering** | 16 A |
| **Stekker** | CEE 16 A, 5 polig |
| **Condenswaterpomp** | standaard |
| **Koelgas** | R407C |
| **Geluidsniveau** | 60 dB(A) |