

**Inbouw pompkit DF 200**



Door gebruik te maken van deze pompkit bent u in staat om bouwdroger van het type DF200 om te bouwen tot een bouwdroger met permanente afvoer. Hierdoor bent u af van het nalopen van de interne vocht opvangbak. Waardoor de ontvochtiger in bedrijf kan blijven.  Wordt geleverd met flexibele slang van ca. 3m en stekker aansluiting.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bedrijfsspanning** | 220/240 VAC 50Hz |
| **Opgenomen vermogen** | 50 W |
| **Pomp capaciteit (max)** | 4,8 L/min |
| **Tankinhoud** | ca. 1L. |
| **Thermische zekering** | automatisch |
| **Aansluiting** | stekker |