

**Stekker hygrostaat HG130**



Stekker hygrostaat toepasbaar op alle 230V ontvochtigers (behalve DF 800) uit het Dryfast programma. Houdt de relatieve vochtigheid op de ingestelde waarde.

|  |  |
| --- | --- |
| **Voedingsspanning** | 230/50 V/Hz |
| **Luchtvochtigheidsbereik** | 35 - 100 % |
| **Nauwkeurigheid** | 3 % |
| **Max. spanning** | 250 V AC |
| **Afmetingen L x B x H** | 70 x 115 x 47 mm |