

**Montagebalk**



**Montagebalk Gladiator**

voor 2 Gladiatoren

Montagebalk voor het bevestigen van een Gladiator bouwlamp op een driepootstatief. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.021 |
| EAN code | 8713265024835 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | zwart geëpoxeerd staal |
| Breedte | 60 cm |
| Geschikt voor | 2 Gladiatoren 36-55-72 Watt |

**Montagebalk Gladiator**

voor 1 Gladiator

Montagebalk voor het bevestigen van een Gladiator bouwlamp op een driepootstatief. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.022 |
| EAN code | 8713265022633 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Breedte | 18,5 cm |
| Geschikt voor | 1 Gladiator 36-55-72 Watt |

**Montagebalk Gladiator**

voor 1 Gladiator 108 Watt

Montagebalk voor het bevestigen van een Gladiator bouwlamp op een driepootstatief. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.022.01 |
| EAN code | 8713265042341 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | zwart geëpoxeerd staal |
| Breedte | 30,0 cm |
| Geschikt voor | 1 Gladiator 108 Watt |