

**Halogeen buisjes**



**Halogeenlamp**

100W - 230V - R7S - VC - 78mm

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.041 |
| EAN code | 8713265016700 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 100 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 78 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 1500 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

100W - 230V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.042 |
| EAN code | 8713265014881 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 100 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 1500 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

150W - 230V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.043 |
| EAN code | 8713265014898 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 150 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 2250 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

150W - 230V - R7S - VC - 78mm

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.044 |
| EAN code | 8713265014904 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 150 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 78 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 2250 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

200W - 230V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.045.01 |
| EAN code | 8713265014928 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 200 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 3000 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

500W - 42V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.046 |
| EAN code | 8713265014935 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 500 Watt |
| Spanning | 42 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 8500 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

150W - 42V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.046.01 |
| EAN code | 8713265012009 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 150 Watt |
| Spanning | 42 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 2250 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

300W - 42V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.046.02 |
| EAN code | 8713265014942 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 300 Watt |
| Spanning | 42 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 4500 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

400W - 42V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.046.03 |
| EAN code | 8713265014959 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 400 Watt |
| Spanning | 42 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 7000 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

200W - 24V - R7S

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.047 |
| EAN code | 8713265014966 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 200 Watt |
| Spanning | 24 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | normaal |
| Lumen | 3000 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | +/- 4 |

**Halogeenlamp**

300W - 230V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.050.01 |
| EAN code | 8713265014980 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 300 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 4500Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

230W - 230V - R7S - VC  
lichtopbrengst 300W - ECO

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.050.20 |
| EAN code | 8713265040415 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 300 - 240 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 4700 Lumen |
| Brandduur | 1000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

500W - 230V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.055.01 |
| EAN code | 8713265015000 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 500 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 8500 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

400w - 230v - R7S - VC  
lichtopbrengst 500W - ECO

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.055.20 |
| EAN code | 8713265040422 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 500 - 400 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 8700 Lumen |
| Brandduur | 1000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

500W - 230V - R7S - VC -189mm

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.056.01 |
| EAN code | 8713265025009 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 500 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 189 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 8500 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

500W - 110V - R7S

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.057 |
| EAN code | 8713265015024 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 500 Watt |
| Spanning | 110 V |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | normaal |
| Lumen | 8500 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | +/- 4 |

**Halogeenlamp**

300W - 110V - R7S

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.057.01 |
| EAN code | 8713265021087 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 300 Watt |
| Spanning | 110 V |
| Lengte | 118 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | normaal |
| Lumen | 4500 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | +/- 4 |

**Halogeenlamp**

1000W - 110V - R7S

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.059 |
| EAN code | 8713265015031 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 1000 Watt |
| Spanning | 110 V |
| Lengte | 189 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | normaal |
| Lumen | 22000 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | +/- 4 |

**Halogeenlamp**

1000W - 230V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.060.01 |
| EAN code | 8713265015055 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 1000 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 189 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 22000 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

1500W - 230V - R7S - VC

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.065.01 |
| EAN code | 8713265015086 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 1500 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 254 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | versterkt |
| Lumen | 33000 lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | alle |

**Halogeenlamp**

2000W - 230V - R7S

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 62.070 |
| EAN code | 8713265015093 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 2000 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Lengte | 335 mm |
| Lamphouder | R7s |
| Constructie | normaal |
| Lumen | 44000 Lumen |
| Brandduur | 2000 uur |
| Brandstand | +/- 4 |