

**60001**



**Halogeenarmatuur 500W**

klasse I - 230V - zwart

Halogeen armaturen klasse I zijn uitsluitend geschikt voor vaste montage aan wand, muur, plafond of andere vaste steunpunten binnen- of buitenshuis. Montage minimaal 2,50 meter hoog, buiten handbereik. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 60.001 |
| EAN code | 8713265013884 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | geen |
| Lichtbron | geen |
| Lamphouder | R7s |
| Kleur | zwart |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Keur | CE |
| Lumen | 8500 |