

**8002510**



**Halogeenarmatuur Sensor**

150W - met bewegingsmelder

Halogeen armaturen klasse I met bewegingssensor. Geschikt voor vaste montage buitenshuis. Montage minimaal 2,50 meter hoog, buiten handbereik. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 80.025.10 |
| EAN code | 4017506009891 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Vermogen | 150 Watt |
| Kabel | geen |
| Lichtbron | 150 Watt |
| Lamphouder | R7s |
| Reikwijdte | ca. 12 meter |
| Registratiegebied | 120° |
| Tijdinstelling | ca. 6 sec. tot 10 min. |
| Lichtsterkteregelaar | ca. 5 tot 1000 LUX |
| Kleur | zwart |
| Beschermingsgraad | IP 44 |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Afmetingen (hxbxd) | 110 x 200 x 140 mm |
| Lumen | 3000 |