

**60020D**



**Halogeenarmatuur 500W**

klasse II - 230V - 10m kabel

Halogeen armaturen klasse II zijn zowel geschikt voor permanente opstelling als voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik. Hierdoor zijn deze armaturen uitermate geschikt voor gebruik in de bouw. Maximale lichtbron 1000W. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 60.020D |
| EAN code | 8713265020608 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 10 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Contactstop | spatwaterdicht |
| Lichtbron | 500 Watt |
| Lamphouder | R7s |
| Kleur | zwart |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Keur | KEMA-KEUR |
| Afmetingen (hxbxd) | 300x320x190 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Lumen | 8500 |