

**60043D**



**Halogeenarmatuur 1000W HFS**

klasse II - 230V - 5m kabel
op vast statief HFS

Halogeen armaturen klasse II zijn zowel geschikt voor permanente opstelling als voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik. Hierdoor zijn deze armaturen uitermate geschikt voor gebruik in de bouw. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 60.043D |
| EAN code | 8713265019848 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Contactstop | spatwaterdicht |
| Lichtbron | 1000 Watt |
| Lamphouder | R7s |
| Standaard | HFS vaste standaard |
| Kleur | zwart |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Keur | KEMA-KEUR |
| Afmetingen (hxbxd) | 380x290x490 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Lumen | 22000 |