

**70015**



**Driepootstatief**

3-delig - hoogte tot 2,75m.  
met geïsoleerde handgrepen

Driepootstatief voor verlichtingsarmaturen klasse II, voorzien van ronde voetplaten met gat voor fixatie en met inwendige draad M10 voor het bevestigen van zwenkwielen. Compleet met bevestigingsset M8 voor armatuur. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.015 |
| EAN code | 8713265015932 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | Verzinkt staal, geïsoleerde handgrepen |
| Inclusief | Set handgrepen |
| Uitschuifbaar | 100 tot 275 cm |
| Gewicht | 7 kg |
| Gebruik | voor Klasse II en III bouwlampen |