

**57060**



**Veiligheidstrafo 42V-630VA**

2xCEE 42V/2P/16A

Volrubber kast met veiligheidstransformator volgens EN60742 en NEN 10742. Voorzien van aansluitsnoer H07RNF 2x1mm2 met aangespoten contactstop en primair beveiligd met een thermische resetknop. De contactdozen zijn eenvoudig te vervangen zonder de kast te openen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 57.060 |
| EAN code | 8713265013358 |
| Merk | Connectra |
| Spanning primair | 230 Volt |
| Spanning secundair | 42 Volt |
| Vermogen | 630 VA |
| Beveiliging | thermische resetautomaat |
| Materiaal (behuizing) | volrubber |
| Contactdozen | 2 x CEE 42V |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Uitgangen | 2 uitgangen 315 VA of 1 uitgang 630 VA |
| Gewicht | 10 kg |
| Afmetingen (lxbxh) | 280x280x290 mm |