

**6106425**



**Bouwlamp Gladiator II LED**

230V - 5m H07RN-F 3X1,5mm2
3 contactdozen randaarde

De Gladiator bouwlampen hebben een slagvaste en waterbestendige twee-componenten behuizing en een transparante polycarbonaat ruit. Door een brede lichtbundel wordt de gehele werkplek egaal verlicht. Uitgevoerd met 3 contactdozen. Met een adapter zijn de armaturen op een statief te plaatsen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.064.25 |
| EAN code | 8713265047131 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 33 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lichtbron | Multi SMD-LED paneel |
| Lumen | 3400 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 3 G 1,5 mm² |
| Contactdozen | 3 x Schuko 230V |
| Schakelaar | Ja |
| Noodverlichting (safety) | geen |
| Afmetingen (hxbxd) | 32 x 30,5 x 11 cm |
| Gewicht | 2,7 kg |