

**5511605**



**Bouwlamp LED 60 Watt**

klasse I - 5 meter snoer  
met bewegingssensor

LED bouwlamp met bewegingssensor, voorzien van een SMD LED 60W, grijze behuizing met gematteerd glas, met 5 meter kabel H07RN-F 3G1mm². Klasse I, uitsluitend geschikt voor vaste montage aan wand, muur, plafond of andere vaste steunpunten binnen- of buitenshuis. Montage minimaal 2,50 meter hoog, buiten handbereik. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 55.116.05 |
| EAN code | 8713265046585 |
| Merk | Vetec |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 3 G 1,0 mm² |
| Lichtbron | SMD LED 60W |
| Kleur | grijs |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Keur | CE |
| Lumen | 4500 |
| Reikwijdte | 5 - 10 m traploos instelbaar |
| Registratiegebied | 180° |
| Tijdinstelling | 10s - 9 min. traploos instelbaar |
| Lichtsterkteregelaar | 3 - 2000 lux, traploos instelbaar |