

**6105900**



**Bouwlamp Gladiator 55W**

230V - 5m NWPK 2X1.0mm2

De Gladiator bouwlampen hebben een slagvaste en waterbestendige twee-componenten behuizing en een transparante polycarbonaat ruit. Door een brede lichtbundel wordt de gehele werkplek egaal verlicht. Met een adapter zijn de armaturen op een statief te plaatsen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.059.00 |
| EAN code | 4017506050855 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 55 Watt |
| Opgenomen vermogen | 65 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | GRY10q3 |
| Lichtbron | PL-lamp 2D 55 Watt / 840 |
| Lumen | 3900 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Contactdozen | geen |
| Schakelaar | nee |
| Afmetingen (hxbxd) | 32 x 30 x 11,5 cm |
| Gewicht | 3 kg |
| Keur | ENEC |