

**6105905**



**Bouwlamp Gladiator 55W**

230V - 5m H07RN-F 3X1.5mm2
3 contactdozen

De Gladiator bouwlampen hebben een slagvaste en waterbestendige twee-componenten behuizing en een transparante polycarbonaat ruit. Door een brede lichtbundel wordt de gehele werkplek egaal verlicht. Met een adapter zijn de armaturen op een statief te plaatsen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.059.05 |
| EAN code | 4017506038099 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 55 Watt |
| Opgenomen vermogen | 65 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | GRY10q3 |
| Lichtbron | PL-lamp 2D 55 Watt / 840 |
| Lumen | 3900 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 3 G 1,5 mm² |
| Contactdozen | 3 x Schuko 230V |
| Schakelaar | ja |
| Afmetingen (hxbxd) | 32 x 30 x 11,5 cm |
| Gewicht | 3 kg |
| Keur | ENEC |