

**6104920**



**Bouwlamp Spartacus I**

PL-E 57W - IP65

Professionele koepellamp met twee componemten behuizing en slagvaste polycarbonaatkap voor toepassing in ruimten waar de plaats van het armatuur vaak wisselt. Zowel staand als hangend te gebruiken. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.049.20 |
| EAN code | 4017506050053 |
| Merk | Sonlux |
| Vermogen | 57 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Lamphouder | PL-E |
| Lichtbron | PL-E lamp 57Watt |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Contactdozen | geen |
| Schakelaar | Nee |
| Afmetingen (hxbxd) | 345 x 185 x 185 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Lumen | 4300 |