


**FFSB**



**Beton, Kalkzandsteen (hard), algemeen bouwmateriaal**

* Speciale frees voor brede voegen
* Ideaal voor uitfrezen van sleuven voor vloerverwarmingsbuizen
* Beschermsegmenten verhinderen undercutting en daarmee segmentbreuk
* Gebruik op haakse slijper (minimaal 1400 watt), scheurenfrees of voegenfrees
* Ø 125 mm

|  |  |
| --- | --- |
| N2924380 | 6701070 - Dia-Rillenfraser Ø 125 x 22,23 mm / FFSB / beton 16 mm |
| N2924382 | 6701071 - Dia-Rillenfraser Ø 125 x 22,23 mm / FFSB / beton 18 mm |