

**BSG**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Zachte tot middelharde graniet en stenen |
| Diameters Ø | 400-450-500-600-650-700-800-850-900-1000-1050-1100-1200 |
| Asgat | 60 |
| Segmenthoogte | 10 mm |
| Gebruik | Nat |