

**CPU Silent**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Beton |
| Diameters Ø | 800-900-1000-1100-1200-1300-1350 |
| Asgat | 100/80 |
| Segmenthoogte | 9 mm |
| Gebruik | Nat |

van 37 tot 75 kW

Geluidsarm zaagblad.