

**Twin Matrix**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Beton, baksteen, kalkzandsteen, graniet |
| Diameters Ø | 350 |
| Asgat | 20-25,4 |
| Segmenthoogte     | 17 mm |
| Gebruik | Droog en nat |

Om-en-om segmenten

|  |  |
| --- | --- |
| N7021270 | 7021270 - Dia-TS Ø 350/20,0 Twin Matrix / 40x3,2x17 / 22 Seg. |
| N7021275 | 7021275 - Dia-TS Ø 350/25,4 Twin Matrix / 40x3,2x17 / 22 Seg. |