

**TX11**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Beton, baksteen, dakpannen |
| Diameters Ø | 300-350-400 |
| Asgat | 20-25,4 |
| Segmenthoogte     | 11 mm |
| Gebruik | Droog en nat |

|  |  |
| --- | --- |
| TX11-300-20 | Laser Twin Turbo Uni TX11 Ø 300 asgat 20 / 20 seg. / 40X2.8X8.0+3.0  / 11mm |
| TX11-300-25.4 | Laser Twin Turbo Uni TX11 Ø 300 asgat 25,4 / 20 seg. / 40X2.8X8.0+3.0  / 11mm |
| TX11-350-20 | Laser Twin Turbo Uni TX11 Ø 350 asgat 20 / 22 seg. / 40X3.0X8.0+3.0  / 11mm |
| TX11-350-25.4 | Laser Twin Turbo Uni TX11 Ø 350 asgat 25,4 / 22 seg. / 40X3.0X8.0+3.0  / 11mm |
| TX11-400-20 | Laser Twin Turbo Uni TX11 Ø 400 asgat 20 / 24 seg. / 40X3.2X8.0+3.0 / 11mm |
| TX11-400-25.4 | Laser Twin Turbo Uni TX11 Ø 400 asgat 25,4 / 24 seg. / 40X3.2X8.0+3.0  / 11mm |