


**T96-10 Plus**



De 10 mm coating is bijzonder aanbevolen voor machines met een laag vermogen (minder dan 10 kw).

Sandwich silent

|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Graniet, stenen, natuursteen |
| Diameters Ø | 300-350-400-450-500-600-700 |
| Asgat | 30-60 |
| Segmenthoogte | 10 mm |
| Gebruik | Nat |