

**Asfalt Profi Plus**



**Asfalt, Abrasieve materialen, verse Beton, Gasbeton**

* Uitstekende zaageigenschappen en goede standtijd
* Stabiele staalkern
* Ideaal voor de wegenbouw
* Voor zaagmachines tot 35 kW
* Driehoek beschermsegmenten verhinderen undercutting en daarmee tandbreuk
* Ø 300 - 900 mm