

**DFE 45**



Verrijdbare en stapelbare elektrische bouwkachel met een verwarmingscapaciteit van 9 kW. Robuuste kachel met een hoge luchtopbrengst, speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van bouwdroging.

Verwarmingscapaciteit  
9 kW  
  
  
  
Aansluitspanning  
400 V / 50 Hz  
  
  
  
Stroomopname per fase  
13 A  
  
  
  
Ventilator  
Axiaal  
  
  
  
Luchtopbrengst  
600 m³/uur  
  
  
  
Aansluiting luchtslang  
300 mm  
  
  
  
Mobiliteit  
Draagbaar  
  
  
  
Afmetingen L x B x H  
610 x 356 x 445 mm  
  
  
  
Gewicht  
22 kg  
  
  
  
Geluidniveau  
55 dB (A) @ 2 m  
  
  
  
Aanbevolen zekering  
16 A  
  
  
  
Aanbevolen verlengkabel  
400 V / 16 A / 5 x 2,5 mm²  
  
  
  
Stekker  
CEE 16 A, 5 polig  
  
  
  
Oververhittingsbeveiliging  
82 °C  
  
  
  
Temperatuur verhoging  
71 °C  
  
  
  
Maximale omgevingstemperatuur  
40 °C