


**Glasboren**



**Glasboor**

Uitvoering

Boor met een speciale hardmetaalgeometrie voor optimaal boor in glas. Lage toerentallen en koelen met terpentine of water verbeterd het boorresultaat.

Toepassing

Voor gebruik in glas, tegels, keramiek, spiegelglas en porselein.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |  | Diameter | Totaallengte |
| 229.0300 |  | 3,0 | 65 |
| 229.0400 |  | 4,0 | 65 |
| 229.0500 |  | 5,0 | 65 |
| 229.0600 |  | 6,0 | 65 |
| 229.0800 |  | 8,0 | 70 |
| 229.1000 |  | 10,0 | 80 |
| 229.1200 |  | 12,0 | 80 |