

**B 270 T**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 10 - 250 bar
* Sproeier grootte 2505
* Toelaatbare overdruk 270 bar
* Doorloopcapaciteit 16 l/min.
* Warmwatertoevoer max. 60°C
* Aanzuighoogte 2,5 m.
* Slangtrommel ja
* Staalversterkte hogedrukslang 20 m.
* Toerentalregeling ja
* Turbokiller (standaard) 055
* Prestatiegegevensw Honda-motor 13 PK benzine
* Gewicht 89 kg.
* Afmetingen (l x b x h) in mm 720x570x960