

**Profi-Jet B 20/220**



* Bedrijfsdruk 30- 200 Bar
* Max. toegelaten druk 220 Bar
* Doorloopcapaciteit 20 l/min (1.200 l/h)
* Warmwatertemperatuur 60 °C
* Aanzuighoogte 2,5 mtr.
* Motor 13 PK Benzine Honda
* Gewicht 64kg