

**Therm 1165-1**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-165 bar / 3-16,5 MPa
* Max. toegelaten overdruk 180 bar / 18 MPa
* Doorloopcapaciteit 19,4 l/min (1165 l/h)
* Heetwatertemperatuur 12 - 82 \*C
* Stoom temperatuur max. 155 \*C
* Verwamingsvermogen 78 kW
* Brandstoftank met inhoudscontrole 35 l
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 15 A, 50 Hz
* Vermogenopname / vermogensafgifte 37,5 kW
* Gewicht met slanghaspel 223 kg