

**Therm 1525-1**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-125 bar / 3-12,5 MPa
* Max. toegelaten overdruk 140 bar / 14 MPa
* Doorloopcapaciteit 25 l/min (1500 l/h)
* Heetwatertemperatuur 12 - 65 \*C
* Stoom temperatuur max. 140 \*C
* Verwamingsvermogen 84 kW
* Brandstoftank met inhoudscontrole 35 l
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 12 A, 50 Hz
* Vermogenopname / vermogensafgifte 7,5 kW
* Gewicht met slanghaspel 228 kg